# Howling Pedal GND 엄격 검증판

최근 관련 작업 스레드 2개와 기존 EIC-106/퍼프보드 벡터 산출물을 기준으로 재검증한 제작용 패키지입니다.

## 강제 규칙

- 모든 와이어는 실제 홀·핀·러그·전원 레일 홀에서 시작하고 끝납니다.
- GND 와이어는 검은색이며, 검은색 와이어는 GND에만 사용됩니다.
- GND 접속점은 검은 점과 `GND + 접속점명` 라벨로 표시됩니다.
- GND 레일 위를 통과하는 선은 접속점이 없으면 연결로 인정하지 않습니다.
- GND 레일 연결은 특정 레일 홀 중심에서만 종단됩니다.
- 보드 외곽 경로는 실제 외부 점퍼로 분류하고 도면과 좌표표에 표시합니다.
- 모든 와이어의 시작점, 끝점, 좌표, 네트명은 `wire_coordinates.csv`에 기록됩니다.
- 모든 GND 핀은 `GND_GLOBAL` 하나로 자동 검증됩니다.

## 좌표 예시

- 입력 브레드보드: `U1 pin2 GND (E35) -> A20 -> GND rail T-20`
- 출력 브레드보드: `U2 pin2 GND (E29) -> A20 -> GND rail T-20`
- 메인 브레드보드: `ESP32 GND-R (I22) -> B14 COMMON GND`

## 파일

- `svg/`, `png/`: 공통 GND 검증도 1장 + 브레드보드/퍼프보드 8장
- `wire_coordinates.csv`: 전체 와이어 좌표·네트 장부
- `ground_net_validation.json`: 자동 GND 검증 결과
- PDF와 ZIP은 패키징 스크립트에서 생성됩니다.
