# Howling Pedal Layouts

실제 제작 검토를 위한 코드 기반 벡터 배치도 패키지입니다.

## 포함 파일

- `svg/`: 8종 원본 SVG
- `png/`: 8종 4800×3000 고해상도 PNG
- `howling_pedal_layouts.pdf`: 8페이지 통합 PDF
- `validation_report.md`: 회로 검증 및 필수 정정 사항
- `README.md`: 사용 안내
- `qa_report.json`: 자동 검수 결과

## 제작 전 반드시 확인

1. TLV9061IDCKR는 SC70-5 5핀입니다. 기존 참고 이미지의 6핀 표기를 사용하지 마십시오.
2. U1/U2에 각각 100nF 전원 디커플링을 추가하십시오.
3. 3PDT는 납땜 러그면 기준이며 실물 스위치를 연속성 모드로 확인하십시오.
4. 전원 OFF 상태 단락 검사 후 전류 제한 전원으로 최초 기동하십시오.
5. 오실로스코프로 VREF≈1.65V, ADC_IN, DAC_OUT, FX_OUT을 순서대로 확인하십시오.

## 참고 자료

- JLCPCB PCB Layout Design Guide: https://jlcpcb.com/kr/blog/guide-to-pcb-layout-design
- TI TLV9061 Datasheet: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv9061.pdf
- Espressif ESP32 Datasheet: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
