# Howling Pedal 회로 검증 보고서

작성일: 2026-06-18  
기준: 제공된 입력부/메인부/출력부/3PDT 이미지, 사용자 회로 사양, JLCPCB PCB Layout Design Guide, TI TLV9061 데이터시트, Espressif ESP32 데이터시트

## 결론

전체 신호 구조는 **수정 조건부로 작동 가능**합니다. 입력 바이어스 버퍼, ESP32 ADC/DAC, 2단 출력 필터, 3PDT 트루 바이패스의 큰 흐름은 타당합니다. 다만 제작 전에 아래 정정이 반드시 필요합니다.

1. **TLV9061IDCKR는 6핀이 아니라 SC70-5 5핀 패키지**입니다.  
   pin1 OUT, pin2 V-/GND, pin3 IN+, pin4 IN-, pin5 V+/3V3입니다. 기존 참고 이미지의 pin6/NC 표시는 사용하면 안 됩니다.
2. U1/U2 각각에 **100nF 전원 디커플링 커패시터**를 pin5와 pin2 사이에 최대한 가깝게 추가합니다.
3. 분리형 입력/메인/출력 보드 구성에서는 J2/J3 오디오 스위칭 경로와 ESP32의 ADC_IN/DAC_OUT 연결을 구분해야 합니다. 최종 도면은 ADC_HDR/DAC_HDR를 별도 표기했습니다.
4. 3PDT 번호는 본 도면의 **납땜 러그면(SOLDER LUG SIDE)** 방향에만 유효합니다. 납땜 전 실제 스위치의 공통단/접점을 연속성 모드로 확인해야 합니다.

## A. 입력부

판정: **작동 가능, 보완 필요**

- TS 입력의 R1 1MΩ 풀다운은 입력이 떠서 팝 노이즈가 생기는 것을 줄입니다.
- C1 100nF AC 커플링 뒤 R2 1kΩ 보호, R5 1MΩ VREF 바이어스는 논리적으로 맞습니다.
- R3/R4 100kΩ 분압과 C2 10uF/C3 100nF는 1.65V 기준점을 만듭니다.
- TLV9061 유니티 버퍼와 R6/C4(1kΩ/10nF, 약 15.9kHz)는 ESP32 ADC 구동용으로 타당합니다.
- 강한 기타/부스트 신호는 0-3.3V ADC 범위를 넘을 수 있으므로 실제 입력 최대 레벨에서 클리핑을 확인해야 합니다.
- U1 pin5-pin2 사이 C8 100nF를 추가해야 합니다.

## B. 메인부

판정: **작동 가능, 커넥터 역할 명확화 필요**

- GPIO34는 ADC1 입력이며 입력 전용입니다. ADC_IN 용도로 적합합니다.
- GPIO25는 ESP32 DAC 출력으로 사용할 수 있습니다.
- GPIO27 SW_SENSE는 외부 10kΩ pull-up과 함께 사용하며 ON=LOW, BYPASS=HIGH가 됩니다.
- GPIO14 → 2.2kΩ → LED → GND 구성은 안전한 낮은 LED 전류를 만듭니다.
- 모든 보드와 잭 sleeve는 공통 GND여야 합니다.
- 외부 5V/VIN과 USB 5V를 동시에 인가하면 개발보드에 따라 역전류 위험이 있으므로 동시 공급하지 않습니다.
- J2/J3는 3PDT의 FX_IN/FX_OUT 오디오 경로, ADC_HDR/DAC_HDR는 ESP32와 입력/출력 아날로그 보드의 신호 경로로 분리했습니다.

## C. 출력부

판정: **작동 가능, 보완 필요**

- GPIO25 DAC_OUT 뒤 R7/C5, R8/C6 저역통과 필터는 DAC 이미지/고주파 성분 저감에 적합합니다.
- 두 RC 단은 서로 로딩되므로 정확한 2차 응답은 단순히 두 개의 독립 15.9kHz 극을 곱한 값과 약간 다릅니다.
- U2 유니티 버퍼는 출력 임피던스를 낮춥니다.
- C7 10uF의 +극은 약 1.65V DC가 있는 U2 OUT 쪽, -극은 0V 기준의 FX_OUT 쪽입니다.
- R9 100kΩ은 C7 뒤 FX_OUT의 DC 기준과 팝 노이즈 억제에 필요합니다.
- U2 pin5-pin2 사이 C9 100nF를 추가해야 합니다.

## D. 3PDT 트루 바이패스 + 상태 감지

판정: **제시된 접점 규칙 기준으로 작동 가능**

- ON: 4-1, 5-2, 6-3 → TS IN은 FX_IN으로, FX_OUT은 TS OUT으로, SW_SENSE는 GND로 연결되어 LOW.
- BYPASS: 4-7, 5-8, 6-9 → lug7-lug8 점퍼를 통해 TS IN이 TS OUT으로 직접 연결되고 SW_SENSE는 10kΩ pull-up으로 HIGH.
- lug9는 OPEN/NC입니다.
- 스위치 방향이 뒤집히면 번호가 거울상으로 보이므로 반드시 납땜면 방향과 연속성 측정을 함께 사용합니다.

## JLCPCB 배치 원칙 반영

- 신호 흐름을 입력→처리→출력 순서로 배치하고 긴 우회 배선을 줄였습니다.
- 디커플링 부품을 IC 전원핀 가까이에 두도록 명시했습니다.
- 고임피던스 입력/VREF/ADC 신호를 9V, Buck, LED, 디지털 제어 배선과 분리했습니다.
- GND 귀환을 명확히 하고 루프 면적을 줄이도록 했습니다.
- 실제 PCB 전환 시 제조사 최소 선폭/간격보다 여유 있는 규칙을 설정하고 DRC를 통과시켜야 합니다.

## 제한 사항

이 패키지는 제공된 사양을 기반으로 한 제작 가이드입니다. 실제 부품의 정확한 풋프린트, 사용 중인 ESP32 개발보드의 VIN/USB 전원 회로, 3PDT 제조사 접점 방향은 실물 데이터시트와 연속성 측정으로 최종 확인해야 합니다.
